**ANEXO 04**

**MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO**

**DISPENSA 19/2024**

Ao Município de Coxilha:

Dispensa 19/2024

A empresa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, com sede na Rua/Av.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Bairro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Município de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Estado \_\_\_\_\_\_\_, abaixo assinada por seu representante legal, apresenta a seguinte proposta de preço, para contratar empresa para fornecer tubos e conexões de esgoto para ligações com as unidades habitacionais e a estação de tratamento. Trata-se da aquisição de tubos em PVC reforçado para esgoto e demais conexões para atender demanda do sistema de tratamento de esgoto do Núcleo Habitacional Tereza Pacheco, com critério de julgamento pelo menor preço, tendo como regime de execução a empreitada por preço global, especificadas abaixo:

**Relação dos materiais:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Qtde.** | **Valor Referência** | **Valor Total** |
| 1 | Tubo em PVC Reforçado para Esgoto - fabricado de PVC, rígido, com extensão nominal de 6m com ponta e bolsa; Diâmetros: DN 100, juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico) ou elástico (com anel de borracha); Temperatura máxima de trabalho: 75ºC em regime não contínuo; Tubos com superfície interna lisa em PVC de material de primeira qualidade, não podendo ser material reciclável e desbitolado. O mesmo devem possuir e seguir as seguintes normas de qualidade NBR 5688 e NBR 8160. | 123 | R$ 135,44 | 16.659,29 |
| 2 | Joelho reforçado de esgoto 90º, DN 100 -Fabricado de PVC, rígido, com ponta e bolsa, Diâmetros: DN 100, juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico) ou elástico (com anel de borracha); Temperatura máxima de trabalho: 75ºC em regime não contínuo; | 20 | R$ 8,74 | 174,72 |
| 3 | Joelho reforçado de esgoto 45º, DN 100 - Fabricado de PVC, rígido, com ponta e bolsa, Diâmetros: DN 100, juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico) ou elástico (com anel de borracha); Temperatura máxima de trabalho: 75ºC em regime não contínuo. | 10 | R$ 11,27 | 112,72 |
| 4 | TÊ reforçado de esgoto 45º, DN 100 - Fabricado de PVC, rígido, com ponta e bolsa, Diâmetros: DN 100, juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico) ou elástico (com anel de borracha); Temperatura máxima de trabalho: 75ºC em regime não contínuo. | 52 | R$ 22,09 | 1.148,68 |
| 5 | [TIL de passagem para ligação, em PVC, JE, DN 100 X 100 MM, para rede coletora esgoto](https://orcamentor.com/insumo/7274/), com tampa. | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Selim para ligação domiciliar, em PVC, do tipo compacto sem travas, com anel de vedação integrado a peça, diâmetro DN 100 x 100 mm, com sistema de encaixe auto-travante. | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | CAP, PVC reforçado, junta elástica, DN 100mm, para coletor predial esgoto. | 10 | 7,56 | 75,57 |
| 8 | Curva, PVC Reforçado Esgoto DN 100mm, 90º com ponta, bolsa e anel de borracha. | 10 | 14,83 | 148,28 |

**Observação:** Os participantes interessados deverão apresentar proposta para os dois itens, de acordo com as especificações de cada item.

Declaro que a Proposta compreende a integralidade dos preços, estando incluídos todos os custos, encargos previdenciários, fiscais (ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, tributários, seguros, tarifas, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto desta contratação.

**Validade da proposta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Dados para contato:**

Nome: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Telefone: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_ de 2024.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome e Assinatura do Representante Legal